|  |  |
| --- | --- |
| **trasporti regionali della sardegna** Via Posada, 8/1009122 Cagliari **tel (+39) 070 2657 1**  **fax (+39) 070 2657 757**  [**www.arst.sardegna.it**](http://www.arst.sardegna.it) |  |

Fornitura autobus - gara n. 00/2020

Prospetto delle caratteristiche tecniche soggette a valutazione – lotto 10

Allegato 2.10 al Disciplinare di gara

**Prospetto delle caratteristiche tecniche soggette a valutazione – lotto 10**

**n° 37 autobus classe II interurbani “lunghi” 11,10/13,00 m - a trazione diesel -**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI A PUNTEGGIO** | inserimento Fornitore |
| 1 | (minore) dislivello nella fase di inginocchiamento (“dislivello kneeling”) | mm: |
| 2 | (minore) altezza da terra 1° gradino (soglia) porta anteriore | mm: |
| 3 | (maggiore) larghezza corridoio (misurata nel punto più stretto di questo) | mm: |
| 4 | (maggiore) larghezza vano porta anteriore (misurata sui montanti e a metà altezza) | mm: |
| 6 | (maggiore) n° posti passeggeri a sedere (indicare n° totali posti a sedere)  (senza conteggio postazione disabile e senza conteggio “strapuntini”) | n°: |
| 7 | (maggiore) n° posti passeggeri in piedi (indicare n° totali posti in piedi)  (senza presenza carrozzella a bordo e senza presenza passeggeri seduti su “strapuntini”) | n°: |
| 8 | (maggiore) capacità’ totale delle cappelliere | mc: |
| 12 | (minore) diametro di volta esterna (ingombro carrozzeria tra muri) (manovrabilità) | mm: |
| 13 | (minore) livello rumorosita’ Leq(A)i esterna veicolo in avviamento (sul lato a sinistra) | dB(A): |
| 13 | (minore) livello rumorosita’ Leq(A)i esterna veicolo in avviamento (sul lato a destra) | dB(A): |
| 14 | (minore) livello rumorosità’ Leq(A)i interna (posto guida) veicolo fermo | dB(A): |
| 14 | (minore) livello rumorosità’ Leq(A)i interna (posto guida) veicolo in movimento 40 km/h | dB(A): |
| 16 | (maggiore) potenza specifica motore | kW/t: |
| 18 | sospensioni anteriori a ruote indipendenti | ☐si ☐no |
| 19 | sistema di frenata dotato di ASR, EBS, ESP, BAS e AEBS (con radar anticollisione o simili) | ☐si ☐no |
| 20 | assenza punti di ingrassaggio o adozione di sistema di ingrassaggio automatico | ☐si ☐no |
| 21 | (maggiore) capacità serbatoio carburante | litri: |
| 22 | illuminazione interna con lampade a “LED” | ☐si ☐no |
| 23 | illuminazione esterna (compresi proiettori) con lampade a “LED” | ☐si ☐no |
| 27 | (maggiore) capacità’ totale della bagagliera | mc: |
| 28 | apertura comandata da posto guida degli sportelli bagagliera | ☐si ☐no |
| 29 | presenza “bordo sensibile” su tutte le porte passeggeri | ☐si ☐no |
| 30 | n° 2 ulteriori sedili ribaltabili (“strapuntini”) in aggiunta ai 2 richiesti | ☐si ☐no |
| 31 | presenza display su quadro strumenti, o dispositivo analogo, che sia in grado di indicare e descrivere precisamente quale porta passeggeri o quale sportello di servizio sia aperto | ☐si ☐no |
| 32 | cerniere sportelli di servizio estese per tutta la larghezza degli stessi sportelli | ☐si ☐no |
| 33 | presenza sistema di segnalazione cambio corsia tipo LDWS | ☐si ☐no |
| 34 | telaio conforme caratteristiche tecniche norma ECE R 66.02 (antiribaltamento) (presentare, nel caso, certificazione rilasciata da Ente Indip. di Certificaz. in sede di offerta tecnica) | ☐si ☐no |
| 35 | telaio conforme caratteristiche tecniche norma ECE R 29 (protezione autista impatti frontali)  (presentare, nel caso, certificazione rilasciata da Ente Indip. di Certificaz. in sede di offerta tecnica) | ☐si ☐no |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **COSTI DI ESERCIZIO ENERGETICI E AMBIENTALI DEL CICLO DI VITA** | inserimento Fornitore |
|  | consumo carburante secondo ciclo SORT 2 | litri/100 km: |
|  | consumo carburante secondo ciclo SORT 3 | litri/100 km: |
|  | eNOx – emissioni ossido d’azoto | g/kWh: |
|  | ePART - emissioni di particolato | g/kWh: |
|  | eNMHC - emissioni idrocarburi non metanici | g/kWh: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SERVIZIO MANUTENTIVO FULL SERVICE (OPZIONALE) E POST-VENDITA** | inserimento Fornitore |
|  | prezzo chilometrico manutenzione full service dal 1° al 5° anno di vita del veicolo  (valore massimo inseribile: **0,14** €/km – il prezzo da inserire si intende iva esclusa) | €/km: |
|  | garanzia di base per **6** anni (per chilometraggio, si veda punto 1.3.4 allegato A) | ☐si ☐no |
|  | garanzia di base per **7** anni (per chilometraggio, si veda punto 1.3.4 allegato A) | ☐si ☐no |
|  | garanzia di base per **8** anni (per chilometraggio, si veda punto 1.3.4 allegato A) | ☐si ☐no |

data .............................

Timbro e firma dell’offerente[[1]](#footnote-0)

1. L’offerente deve essere munito dei poteri necessari per impegnare la Ditta. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, **non ancora costituiti**, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dai rappresentanti di ciascun componente del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE. [↑](#footnote-ref-0)